**PROPOSTA DE PREÇO**

**Ao Agente de Contratações**

Câmara Municipal de Mirassol

Dispensa de Licitação nº 05/2025

Processo Administrativo nº 05/2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DADOS DA EMPRESA** | | |
| **Razão Social:** | | |
| **Endereço:** | | |
| **Município:** | **Estado:** | |
| **CEP:** | **Fone:** | |
| **CNPJ:** | **E-mail:** | |
| **Representante Legal:** | | |
| **CPF:** | | **RG:** |

|  |
| --- |
| **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para modernização do sistema de vigilância por câmeras CFTV IP, com fornecimento, instalação e configuração de equipamentos, incluindo materiais e mão de obra. |
| **EXECUÇÃO:** por valor global e de forma indireta, com início imediato e entrega em até 30 (trinta) dias, após autorização do Setor de Compras. |
| **PAGAMENTO:** em até 15 (quinze) dias corridos, em parcela única após apresentação das notas fiscais eletrônicas e após atestado de recebimento pelo responsável designado. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE ÚNICO** | | | | | | |
| **Item** | **Descrição dos Produtos** | **UNID** | **QTD** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** | |
| **Equipamentos e material permanente** | | | | | | |
| **1** | Câmera de Segurança CFTV IP, sensor de imagem de 1/2.7” 2 megapixels CMOS, Full HD 1080p, modo de vídeo automático, distância focal de 3.6mm F2.0, lente fixa, Infravermelho com alcance de 30 metros, compressão de vídeo H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, formato de vídeo NTSC 30FPS, com detecção de movimento, conexão RJ45, proteção IP67. | UN | 14 |  |  | |
| **2** | Gravador NVD (Network Video Decoder) para até 16 câmeras IP com áudio, com reconhecimento automático das câmeras, com suporte para câmeras IP com resolução até 4K (12MP), compatível com tecnologia H.265+ e H.265, suporte para criptografia de áudio e vídeo (LGPD) e suporte para HD SATA, saída de vídeo HDMI e VGA, porta Ethernet RJ45, taxa de bit rate de 80Mbps. | UN | 1 |  |  | |
| **3** | Switch com 16 portas PoE Fast Ethernet, 1 porta Gigabit, 1 porta SFP 1000 Mbps, Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Modo Armazena e encaminha, capacidade de comutação de 7.2 Gbps, Cache interno de 2.75 Mbits. | UN | 1 |  |  | |
| **4** | Câmera de Segurança CFTV IP, sensor de imagem de 2 Megapixels 1/2.8” CMOS, Full HD 1080p, Infravermelho com alcance de 20 metros, foco automático, lente fixa, distância focal de 3.6mm F1.6, com detecção de pessoas, com microfone embutido e deteção de áudio, compressão de vídeo H.265/H.264/H.264H/ H.264B/MJPEG, formato de vídeo NTSC 30FPS, conexão RJ45, proteção IP67. | UN | 3 |  |  | |
| **5** | Disco Rígido (HD) Purple para CFTV, com capacidade de 4TB, interface SATA de 6 Gb/s, Tamanho físico 3,5 polegadas, Compatível com RoHS, cachê de 64 MB. | UN | 2 |  |  | |
| Subtotal – Valor dos Equipamentos e Materiais Permanentes (1) | | | | | |  |
| **Material de Consumo** | | | | | | |
| **6** | Velcro Slim dupla face. | UN | 1 |  |  | |
| **7** | Frente falsa para rack padrão. | UN | 10 |  |  | |
| **8** | Bateria estacionária Tensão Nominal 12V e Capacidade Nominal de 45Ah. | UN | 1 |  |  | |
| **9** | Régua de tomadas 10 Amperes com 12 saídas. | UN | 1 |  |  | |
| **10** | Caixa de passagem para CFTV, em material plástico, para instalação interna e externa e proteção mínima IP66. | UN | 5 |  |  | |
| **11** | Cabo de rede Cat5e. | MT | 1.120 |  |  | |
| **12** | Bandeja móvel padrão 1U X 600mm para rack. | UN | 2 |  |  | |
| **13** | Cabo de engate rápido de bateria. | UN | 1 |  |  | |
| Subtotal – Valor do Material de Consumo (2) | | | | | |  |
| **Serviços** | | | | | | |
| **14** | Serviços especializados para modernização do sistema de vigilância por câmeras CFTV IP, com instalação e configuração de equipamentos, incluindo mão de obra. | SER | 1 |  |  | |
| Subtotal – Valor dos Serviços (3) | | | | | |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA (1+2+3)** | | | | | |  |

**VALOR TOTAL (Global): R$ xxx,xx (valor por extenso).**

**Declaro,** que os custos e despesas referentes a impostos, tributos, contratação de pessoal, transporte, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto correrão totalmente por conta da empresa contratada.

**Declaro,** que no valor da proposta estão incluídos todos os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**Declaro** ter ciência das condições estabelecidas no Aviso de Dispensa supracitado, no Termo de Referência e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS:

Nome do Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Agência nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Conta Corrente nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: (representante legal/procurador)

CPF nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx